(module easyeda2kicad:SW-TH_1-1571986-5 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.59) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-TH_1-1571986-5 (at 0 5.59) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 2 thru_hole circle (at -4.70 0.00 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 3 thru_hole circle (at 4.70 0.00 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 0 thru_hole circle (at -7.88 -1.59 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 0 thru_hole circle (at -7.88 1.59 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 0 thru_hole circle (at 7.88 1.59 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 0 thru_hole circle (at 7.88 -1.59 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/7101J1V3QE2/7101J1V3QE2.3dshapes/SW-TH_L16.2-W9.3-H24.7-P4.7.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)