(module easyeda2kicad:SW-TH_12P-L21.6-W12.7-P4.70-LS4.8 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.7) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-TH_12P-L21.6-W12.7-P4.70-LS4.8 (at 0 8.7) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 thru_hole oval (at -7.24 -4.70 180.00) (size 2.80 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.1999956 0.9000235999999999))
	(pad 2 thru_hole oval (at -7.24 -0.00 180.00) (size 2.80 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.1999956 0.9000235999999999))
	(pad 1 thru_hole oval (at -7.24 4.70 0.00) (size 2.80 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.1999956 0.9000235999999999))
	(pad 6 thru_hole oval (at -2.42 -4.70 180.00) (size 2.80 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.1999956 0.9000235999999999))
	(pad 5 thru_hole oval (at -2.42 -0.00 180.00) (size 2.80 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.1999956 0.9000235999999999))
	(pad 4 thru_hole oval (at -2.42 4.70 180.00) (size 2.80 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.1999956 0.9000235999999999))
	(pad 10 thru_hole oval (at 7.24 4.70 180.00) (size 2.80 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.1999956 0.9000235999999999))
	(pad 11 thru_hole oval (at 7.24 0.00 180.00) (size 2.80 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.1999956 0.9000235999999999))
	(pad 12 thru_hole oval (at 7.24 -4.70 180.00) (size 2.80 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.1999956 0.9000235999999999))
	(pad 7 thru_hole oval (at 2.41 4.70 0.00) (size 2.80 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.1999956 0.9000235999999999))
	(pad 8 thru_hole oval (at 2.41 0.00 180.00) (size 2.80 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.1999956 0.9000235999999999))
	(pad 9 thru_hole oval (at 2.41 -4.70 180.00) (size 2.80 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.1999956 0.9000235999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/7408P1YZBE/7408P1YZBE.3dshapes/SW-TH_12P-L21.6-W12.7-P4.70-LS4.8.wrl"
		(offset (xyz -0.000 0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)