(module "74488540070" (layer F.Cu)
  (descr "74488540070-3")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "74488540070" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.500 -1.9 0) (size 1.400 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.900 -2.5 90) (size 1.400 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.500 1.9 0) (size 1.400 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.900 2.5 90) (size 1.400 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 74488540070.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
