(module "7461383" (layer F.Cu)
  (descr "WE 7461383-3")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 3.810 -3.81) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 3.810 -3.81) (layer F.Fab))
  (fp_text value "7461383" (at 3.810 -3.81) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 2.200 2.200) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 2.200 2.200) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.080 -0) (size 2.200 2.200) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.620 -0) (size 2.200 2.200) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.000 -2.54) (size 2.200 2.200) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.540 -2.54) (size 2.200 2.200) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 5.080 -2.54) (size 2.200 2.200) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.620 -2.54) (size 2.200 2.200) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0.000 -5.08) (size 2.200 2.200) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 2.540 -5.08) (size 2.200 2.200) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 5.080 -5.08) (size 2.200 2.200) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 7.620 -5.08) (size 2.200 2.200) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0.000 -7.62) (size 2.200 2.200) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 2.540 -7.62) (size 2.200 2.200) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 5.080 -7.62) (size 2.200 2.200) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 7.620 -7.62) (size 2.200 2.200) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 7461383.stp
    (at (xyz 0.15039369815917 0.14409449156814 -0.04291338714089))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
