(module "7499511611A" (layer F.Cu)
  (descr "7499511611A-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 4.952 -9.63) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 4.952 -9.63) (layer F.Fab))
  (fp_text value "7499511611A" (at 4.952 -9.63) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.030 -0) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4.060 -0) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.090 -0) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 8.120 -0) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 10.150 -0) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -1.015 2.54) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 1.015 2.54) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 3.045 2.54) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 7.105 2.54) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 9.135 2.54) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 11.165 2.54) (size 1.509 1.509) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -0.515 -7.12) (size 1.350 1.350) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 10.665 -7.12) (size 1.350 1.350) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -0.515 -8.58) (size 1.350 1.350) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 10.665 -8.58) (size 1.350 1.350) (drill 0.97) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -1.020 5.08) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 1.520 5.08) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 8.630 5.08) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 11.170 5.08) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -1.275 -15.24) (size 2.88 2.88) (drill 2.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at 11.425 -15.24) (size 2.88 2.88) (drill 2.88) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at -2.990 -18.42) (size 2.475 2.475) (drill 1.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at 13.140 -18.42) (size 2.475 2.475) (drill 1.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 7499511611A.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
