(module easyeda2kicad:TSSOP-5_L2.1-W1.3-P0.65-LS2.2-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.99) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TSSOP-5_L2.1-W1.3-P0.65-LS2.2-BL (at 0 4.99) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.65 0.99 180.00) (size 0.40 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 0.99 180.00) (size 0.40 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.65 0.99 180.00) (size 0.40 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.65 -0.99 180.00) (size 0.40 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -0.65 -0.99 180.00) (size 0.40 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/74HC1G04GW-Q100H/74HC1G04GW-Q100H.3dshapes/TSSOP-5_L2.1-W1.3-H1.1-LS2.2-P0.65.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)