(module easyeda2kicad:VSSOP-8_L2.1-W2.4-P0.50-LS3.2-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.55) (layer F.SilkS))
	(fp_text value VSSOP-8_L2.1-W2.4-P0.50-LS3.2-BL (at 0 5.55) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 8 smd oval (at -0.75 -1.55 -90.00) (size 0.80 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at -0.25 -1.55 -90.00) (size 0.80 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 0.25 -1.55 -90.00) (size 0.80 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 0.75 -1.55 -90.00) (size 0.80 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 0.75 1.55 -90.00) (size 0.80 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 0.25 1.55 -90.00) (size 0.80 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -0.25 1.55 -90.00) (size 0.80 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd oval (at -0.75 1.55 -90.00) (size 0.80 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/74HC2G02DC,125/74HC2G02DC,125.3dshapes/VSSOP-8_L2.0-W2.3-H0.9-LS3.1-P0.50.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)