(module "74HC4051D653" (layer F.Cu)
  (descr "74HC4051D,653-1")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "74HC4051D653" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -4.495 2.825 0) (size 0.800 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.175 2.825 0) (size 0.700 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.905 2.825 0) (size 0.700 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.635 2.825 0) (size 0.700 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.635 2.825 0) (size 0.700 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.905 2.825 0) (size 0.700 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.175 2.825 0) (size 0.700 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 4.495 2.825 0) (size 0.800 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 4.495 -2.825 0) (size 0.800 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 3.175 -2.825 0) (size 0.700 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.905 -2.825 0) (size 0.700 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.635 -2.825 0) (size 0.700 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.635 -2.825 0) (size 0.700 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -1.905 -2.825 0) (size 0.700 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -3.175 -2.825 0) (size 0.700 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -4.495 -2.825 0) (size 0.800 1.750) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 74HC4051D,653.stp
    (at (xyz -0.16653543382179 0.26377952004981 -0.16692912484717))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
