(module "750032050" (layer F.Cu)
  (descr "750032050-2")
  (tags "Transformer")
  (attr smd)
  (fp_text reference T** (at -0.553 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.553 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "750032050" (at -0.553 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -8.825 -5.565 90) (size 1.550 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -8.825 -1.855 90) (size 1.550 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -8.825 1.855 90) (size 1.550 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -8.825 5.565 90) (size 1.550 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 8.825 5.565 90) (size 1.550 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 8.825 1.855 90) (size 1.550 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 8.825 -1.855 90) (size 1.550 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 8.825 -5.565 90) (size 1.550 2.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 750032050.stp
    (at (xyz -0.010236220096979 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
