(module easyeda2kicad:CONN-TH_783492004 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -10.6) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_783492004 (at 0 10.6) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -3.60 6.60 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 2 thru_hole circle (at -3.60 4.20 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 3 thru_hole circle (at -3.60 1.80 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 4 thru_hole circle (at -3.60 -1.80 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 5 thru_hole circle (at -3.60 -4.20 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 6 thru_hole circle (at -3.60 -6.60 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 7 thru_hole circle (at -1.60 6.60 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 8 thru_hole circle (at -1.60 4.20 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 9 thru_hole circle (at -1.60 1.80 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 10 thru_hole circle (at -1.60 -1.80 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 11 thru_hole circle (at -1.60 -4.20 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 12 thru_hole circle (at -1.60 -6.60 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 13 thru_hole circle (at 1.60 6.60 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 14 thru_hole circle (at 1.60 4.20 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 15 thru_hole circle (at 1.60 1.80 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 16 thru_hole circle (at 1.60 -1.80 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 17 thru_hole circle (at 1.60 -4.20 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 18 thru_hole circle (at 1.60 -6.60 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 19 thru_hole circle (at 3.60 6.60 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 20 thru_hole circle (at 3.60 4.20 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 21 thru_hole circle (at 3.60 1.80 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 22 thru_hole circle (at 3.60 -1.80 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 23 thru_hole circle (at 3.60 -4.20 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 24 thru_hole circle (at 3.60 -6.60 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad "" thru_hole circle (at 7.60 -6.60) (size 2.30 2.30) (drill 2.30) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 7.60 4.20) (size 2.50 2.50) (drill 2.50) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/783492004/783492004.3dshapes/CONN-TH_783492004.wrl"
		(offset (xyz 2.000 -3.800 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)