(module easyeda2kicad:CONN-TH_16P-P2.00_79107-7007 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_16P-P2.00_79107-7007 (at 0 5.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad A1 thru_hole circle (at 7.00 -1.00 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad A2 thru_hole circle (at 5.00 -1.00 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad A3 thru_hole circle (at 3.00 -1.00 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad A4 thru_hole circle (at 1.00 -1.00 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad A5 thru_hole circle (at -1.00 -1.00 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad A6 thru_hole circle (at -3.00 -1.00 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad A7 thru_hole circle (at -5.00 -1.00 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad A8 thru_hole circle (at -7.00 -1.00 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad B1 thru_hole circle (at 7.00 1.00 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad B2 thru_hole circle (at 5.00 1.00 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad B3 thru_hole circle (at 3.00 1.00 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad B4 thru_hole circle (at 1.00 1.00 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad B5 thru_hole circle (at -1.00 1.00 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad B6 thru_hole circle (at -3.00 1.00 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad B7 thru_hole circle (at -5.00 1.00 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad B8 thru_hole circle (at -7.00 1.00 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/791077007/791077007.3dshapes/CONN-TH_16P-P2.00_79107-7007.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)