(module Package_SON:WSON-8_4x4mm_P0.8mm (layer F.Cu) (tedit 61AA2D14)
  (descr http://www.ti.com/lit/ml/mpds406/mpds406.pdf)
  (tags WSON8_4x4mm_P0.8mm)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3) (layer F.SilkS))
  (fp_text value WSON8_4x4mm_P0.8mm (at 0 3) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 9 smd rect (at 0 0) (size 2.6 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.9 -1.2) (size 0.6 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.9 -0.4) (size 0.6 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.9 0.4) (size 0.6 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.9 1.2) (size 0.6 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.9 1.2) (size 0.6 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.9 0.4) (size 0.6 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.9 -0.4) (size 0.6 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.9 -1.2) (size 0.6 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_SON.3dshapes/WSON-8_4x4mm_P0.8mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
