(module easyeda2kicad:CONN-SMD_0872630493 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.75) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD_0872630493 (at 0 6.75) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.00 2.75 90.00) (size 1.50 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -1.00 -2.75 90.00) (size 1.50 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 1.00 2.75 90.00) (size 1.50 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.00 -2.75 90.00) (size 1.50 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -1.00 -1.00) (size 1.10 1.10) (drill 1.10) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -1.00 1.00) (size 1.70 1.70) (drill 1.70) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 1.00 1.00) (size 1.10 1.10) (drill 1.10) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 1.00 -1.00) (size 1.70 1.70) (drill 1.70) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/872630493/872630493.3dshapes/CONN-SMD_0872630493.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.500))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)