(module "87427-16YY_347202" (layer F.Cu)
  (descr "87427-16YY_347202")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "87427-16YY_347202" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -4.2 0) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -8.4 0) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -12.6 0) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -16.8 0) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -21 0) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -25.2 0) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -29.4 0) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0 -5.5) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -4.2 -5.5) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -8.4 -5.5) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -12.6 -5.5) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -16.8 -5.5) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -21 -5.5) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -25.2 -5.5) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -29.4 -5.5) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 87427-1602.stp
    (at (xyz -0.57755905812181 -0.54488189577118 -0.0019685039663409))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
