(module easyeda2kicad:CONN-TH_14P-P2.00_87831-1420 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_14P-P2.00_87831-1420 (at 0 5.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 13 thru_hole circle (at 6.00 1.00 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 11 thru_hole circle (at 4.00 1.00 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 9 thru_hole circle (at 2.00 1.00 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at 0.00 1.00 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at -2.00 1.00 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -4.00 1.00 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 1 thru_hole rect (at -6.00 1.00 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 14 thru_hole circle (at 6.00 -1.00 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 12 thru_hole circle (at 4.00 -1.00 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 10 thru_hole circle (at 2.00 -1.00 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at 0.00 -1.00 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at -2.00 -1.00 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -4.00 -1.00 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -6.00 -1.00 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9000235999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/878311420/878311420.3dshapes/CONN-TH_14P-P2.00_87831-1420.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)