(module easyeda2kicad:RELAY-TH_881WP2-1BC-F-C-M06-9VDC (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.8) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_881WP2-1BC-F-C-M06-9VDC (at 0 7.8) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -18.75 3.80 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 2 thru_hole circle (at 13.75 3.75 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 3 thru_hole circle (at 18.75 3.75 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 4 thru_hole circle (at 18.75 -3.75 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 5 thru_hole circle (at 13.75 -3.75 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 6 thru_hole circle (at -18.75 -3.80 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/881WP2-1BC-F-C M06 9VDC/881WP2-1BC-F-C M06 9VDC.3dshapes/RELAY-TH_881WP2-1BC-F-C-M06-9VDC.wrl"
		(offset (xyz -1.100 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)