(module easyeda2kicad:RES-TH_BD1.8-L3.2-P7.20-D0.4 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RES-TH_BD1.8-L3.2-P7.20-D0.4 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -3.60 0.00 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 3.60 0.00 0.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/8W ±1% 22Ω STB5/8W ±1% 22Ω STB5.3dshapes/RES-TH_BD1.8-L3.2-P7.20-D0.4.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)