(module easyeda2kicad:RELAY-TH_5P-L31.8-W27.4-P10.20 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -12.87) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_5P-L31.8-W27.4-P10.20 (at 0 12.87) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at 5.10 6.33 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -5.10 6.33 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 0.00 8.87 0.00) (size 4.00 4.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.1000212))
	(pad 4 thru_hole circle (at -8.90 -6.33 0.00) (size 4.00 4.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.1000212))
	(pad 6 thru_hole circle (at 8.90 -8.87 0.00) (size 4.00 4.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.1000212))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/953-1A-12DG-2/953-1A-12DG-2.3dshapes/RELAY-TH_5P-L31.8-W27.4-P10.20.wrl"
		(offset (xyz 0.010 3.150 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)