(module "A200424LPSR" (layer F.Cu)
  (descr "A-2004-2-4-LP/S-R-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 4.445 5.23) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 4.445 5.23) (layer F.Fab))
  (fp_text value "A200424LPSR" (at 4.445 5.23) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.270 -2.54) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.810 -2.54) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.080 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.350 -2.54) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.620 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 8.890 -2.54) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -3.270 9.4) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 12.160 9.4) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 np_thru_hole circle (at -1.270 6.35) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 np_thru_hole circle (at 10.160 6.35) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model A-2004-2-4-LP_S-R.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
