(module "A3B50PA2DS51" (layer F.Cu)
  (descr "A3B-50PA-2DS(51)-5")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 24.000 -3.525) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 24.000 -3.525) (layer F.Fab))
  (fp_text value "A3B50PA2DS51" (at 24.000 -3.525) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 4.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 4.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 6.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 8.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 8.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 10.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 10.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 12.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 12.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 14.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 14.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 16.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 16.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 18.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 18.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 20.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 20.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 22.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 22.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 24.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 24.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 26.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 26.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 28.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 28.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 30.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 30.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 32.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 32.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 34.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 34.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 36.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 36.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at 38.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at 38.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 41 thru_hole circle (at 40.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 42 thru_hole circle (at 40.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 43 thru_hole circle (at 42.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 44 thru_hole circle (at 42.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 45 thru_hole circle (at 44.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 46 thru_hole circle (at 44.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 47 thru_hole circle (at 46.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 48 thru_hole circle (at 46.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 49 thru_hole circle (at 48.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 50 thru_hole circle (at 48.000 -2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (model A3B-50PA-2DS_51_.stp
    (at (xyz 1.5811023561973 2.4740157540389 5.3779529962014))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 90 -180))
  )
)
