(module easyeda2kicad:SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP3.4 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.02) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP3.4 (at 0 7.02) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at -1.91 3.02 180.00) (size 0.70 2.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -0.63 3.02 180.00) (size 0.70 2.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 0.64 3.02 180.00) (size 0.70 2.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 1.91 3.02 180.00) (size 0.70 2.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at -1.91 -3.02 180.00) (size 0.70 2.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at -0.63 -3.02 180.00) (size 0.70 2.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 0.64 -3.02 180.00) (size 0.70 2.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 1.91 -3.02 180.00) (size 0.70 2.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.00 -0.05 90.00) (size 2.50 3.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/A4949GLJTR-T/A4949GLJTR-T.3dshapes/SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP3.4.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)