(module easyeda2kicad:OSC-SMD_5P-L14.2-W9.2-BL_ABDFVCTCXO-26.000MHZ-E-2-T2 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.6) (layer F.SilkS))
	(fp_text value OSC-SMD_5P-L14.2-W9.2-BL_ABDFVCTCXO-26.000MHZ-E-2-T2 (at 0 7.6) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -2.54 3.60 0.00) (size 1.30 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 2.54 3.60 0.00) (size 1.30 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 2.54 -3.60 0.00) (size 1.30 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.00 -3.60 0.00) (size 1.30 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -2.54 -3.60 0.00) (size 1.30 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ABDFTCXO-52.000MHz-L-2-T5/ABDFTCXO-52.000MHz-L-2-T5.3dshapes/OSC-SMD_5P-L14.2-W9.2-H3.0-BL_ABDFVCTCXO-26.000MHZ-E-2-T2.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)