(module "ABL" (layer F.Cu)
  (descr "ABL")
  (tags "Crystal or Oscillator")
  (fp_text reference Y** (at 2.440 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 2.440 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ABL" (at 2.440 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.205 1.205) (drill 0.657) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4.880 -0) (size 1.205 1.205) (drill 0.657) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ABL-16.000MHZ-B2.stp
    (at (xyz 0.096062994378758 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
