(module "ABLS" (layer F.Cu)
  (descr "ABLS")
  (tags "Crystal or Oscillator")
  (attr smd)
  (fp_text reference Y** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ABLS" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -4.750 -0 90) (size 2.100 5.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.750 -0 90) (size 2.100 5.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ABLS-8.000MHZ-DT.stp
    (at (xyz 0 0 0.10629921447574))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
