(module easyeda2kicad:OSC-SMD_2P-L5.0-W3.2 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value OSC-SMD_2P-L5.0-W3.2 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.95 0.00 0.00) (size 1.90 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 1.95 0.00 0.00) (size 1.90 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ABM3-12.000MHZ-D2Y-T/ABM3-12.000MHZ-D2Y-T.3dshapes/OSC-SMD-2P_L5.0-W3.2-H1.4.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)