(module "ABM3" (layer F.Cu)
  (descr "ABM3")
  (tags "Crystal or Oscillator")
  (attr smd)
  (fp_text reference Y** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ABM3" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.050 -0 0) (size 1.900 2.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.050 -0 0) (size 1.900 2.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ABM3-8.000MHZ-J4Q-T.stp
    (at (xyz 0 0 0.0098425196850394))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
