(module "ABM3B" (layer F.Cu)
  (descr "ABM3B")
  (tags "Crystal or Oscillator")
  (attr smd)
  (fp_text reference Y** (at -0.347 -0.03) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.347 -0.03) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ABM3B" (at -0.347 -0.03) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2 1.2 90) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2 1.2 90) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2 -1.2 90) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2 -1.2 90) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ABM3B-25.000MHZ-10-1-U-T.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
