(module "ABM8G" (layer F.Cu)
  (descr "ABM8G")
  (tags "Crystal or Oscillator")
  (attr smd)
  (fp_text reference Y** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ABM8G" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.1 0.85 90) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.1 0.85 90) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.1 -0.85 90) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.1 -0.85 90) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ABM8G-12.000MHZ-4Y-T3.stp
    (at (xyz 0 -0.0031496062288134 0.00039370077860168))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
