(module "ABMM25000MHZB2T" (layer F.Cu)
  (descr "ABMM")
  (tags "Crystal or Oscillator")
  (attr smd)
  (fp_text reference Y** (at -0.175 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.175 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ABMM25000MHZB2T" (at -0.175 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.150 1.27 90) (size 1.400 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.150 -1.27 90) (size 1.400 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.150 -1.27 90) (size 1.400 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.150 1.27 90) (size 1.400 2.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ABMM-8.000MHZ-B2-T.stp
    (at (xyz -0.006692913456226 0 0.017716534963743))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
