(module easyeda2kicad:ABS_L5.1-W4.4-P4.00-LS6.4-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.8) (layer F.SilkS))
	(fp_text value ABS_L5.1-W4.4-P4.00-LS6.4-BL (at 0 6.8) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -2.00 2.80 0.00) (size 0.91 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 2.00 2.80 0.00) (size 0.91 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -2.00 -2.80 0.00) (size 0.91 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 2.00 -2.80 0.00) (size 0.91 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ABS10 REG/ABS10 REG.3dshapes/ABS_L5.0-W4.4-H1.5-LS6.4.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)