(module easyeda2kicad:ABS_L5.3-W4.6-P4.00-LS6.8-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value ABS_L5.3-W4.6-P4.00-LS6.8-TL (at 0 6.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at -3.15 2.00 180.00) (size 2.00 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -3.15 -2.00 180.00) (size 2.00 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 3.15 -2.00 180.00) (size 2.00 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 3.15 2.00 180.00) (size 2.00 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(fp_text user - (at 1.20 -1.04 90.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user + (at 1.21 2.15 90.00) (layer F.SilkS))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ABS10A_R2_000A1/ABS10A_R2_000A1.3dshapes/ABS_L5.0-W4.4-H1.5-LS6.4.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 90))
	)
)