(module "ABX00083" (layer F.Cu)
  (descr "ABX00083-3")
  (tags "Undefined or Miscellaneous")
  (fp_text reference U** (at 17.780 -7.62) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 17.780 -7.62) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ABX00083" (at 17.780 -7.62) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.080 -0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.620 -0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.160 -0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.700 -0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 15.240 -0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 17.780 -0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 20.320 -0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 22.860 -0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 25.400 -0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 27.940 -0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 30.480 -0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 33.020 -0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 35.560 -0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 35.560 -15.24) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 33.020 -15.24) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 30.480 -15.24) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 27.940 -15.24) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 25.400 -15.24) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 22.860 -15.24) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 20.320 -15.24) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 17.780 -15.24) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 15.240 -15.24) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 12.700 -15.24) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 10.160 -15.24) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 7.620 -15.24) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 5.080 -15.24) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 2.540 -15.24) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 0.000 -15.24) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -2.540 -0) (size 1.86 1.86) (drill 1.86) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at 38.100 -0) (size 1.86 1.86) (drill 1.86) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 np_thru_hole circle (at 38.100 -15.24) (size 1.86 1.86) (drill 1.86) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 np_thru_hole circle (at -2.540 -15.24) (size 1.86 1.86) (drill 1.86) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ABX00083.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
