(module easyeda2kicad:R0201 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value R0201 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at 0.24 0.00 0.00) (size 0.30 0.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -0.24 0.00 0.00) (size 0.30 0.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/AC0201FR-0731K6L/AC0201FR-0731K6L.3dshapes/R0201_L0.6-W0.3-H0.3.wrl"
		(offset (xyz -1.790 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)