(module Transformer_Current_Sensor_25.4x25.4mm (layer F.Cu) (tedit 651A0000)
  (descr "AC/DC CONVERTER, 25.4x25.4mm Body, Pin Pitch 20.32mm(V) x 10.16mm(H)")
  (tags "transformer current sensor")
  (fp_text reference REF** (at 0 -13.97) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -10.16 10.16) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.08 10.16) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 -10.16) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 -10.16) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -10.16 -10.16) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)