(module "ACM90707012PLTL01" (layer F.Cu)
  (descr "ACM9070")
  (tags "Filter")
  (attr smd)
  (fp_text reference FL** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ACM90707012PLTL01" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -4.250 -1.75 90) (size 1.500 2.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -4.250 1.75 90) (size 1.500 2.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 4.250 1.75 90) (size 1.500 2.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 4.250 -1.75 90) (size 1.500 2.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ACM9070-701-2PL-TL01.stp
    (at (xyz -0.17913386577696 0.16456692237554 -0.29015747580941))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
