(module "ACS37010LLZATR050B5" (layer F.Cu)
  (descr "LZ")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at -0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ACS37010LLZATR050B5" (at -0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 1.270 -2.89 90) (size 1.580 1.920) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.270 -2.89 90) (size 1.580 1.920) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.905 2.89 0) (size 0.650 1.580) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.635 2.89 0) (size 0.650 1.580) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.635 2.89 0) (size 0.650 1.580) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.905 2.89 0) (size 0.650 1.580) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ACS37010LLZATR-030B3.stp
    (at (xyz 0 0 0.035039369515547))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 -180 -180))
  )
)
