(module "ACS711EEXLT31ABT" (layer F.Cu)
  (descr "ACS711EEXLT-31AB-T-1")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at -0.105 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.105 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ACS711EEXLT31ABT" (at -0.105 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.350 -0.5 90) (size 0.800 1.270) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.350 0.5 90) (size 0.800 1.270) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.150 1.45 0) (size 0.300 0.850) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.650 1.45 0) (size 0.300 0.850) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.350 0.75 90) (size 0.300 0.850) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.350 0.25 90) (size 0.300 0.850) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.350 -0.25 90) (size 0.300 0.850) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.350 -0.75 90) (size 0.300 0.850) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0.650 -1.45 0) (size 0.300 0.850) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.150 -1.45 0) (size 0.300 0.850) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ACS711KEXLT-15AB-J.stp
    (at (xyz 0.17677164453221 -0.12795275590551 -0.26023622572891))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
