(module "ACS772ECB200BPFFT" (layer F.Cu)
  (descr "PFF_2021")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 1.910 -11.6) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 1.910 -11.6) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ACS772ECB200BPFFT" (at 1.910 -11.6) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.910 -0) (size 1.500 1.500) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 3.820 -0) (size 1.500 1.500) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.008 -22.018) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.812 -22.018) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0.812 -20.782) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0.086 -19.782) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -1.090 -19.35) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -2.423 -19.35) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -3.757 -19.35) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -5.090 -19.35) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -6.266 -19.782) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -6.992 -20.782) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -6.992 -22.018) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -6.266 -23.018) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -5.090 -23.45) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -3.757 -23.45) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -2.423 -23.45) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -1.090 -23.45) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 0.086 -23.018) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 3.008 -20.782) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 3.734 -19.782) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 4.910 -19.35) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 6.243 -19.35) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 7.577 -19.35) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 8.910 -19.35) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 10.086 -19.782) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 10.812 -20.782) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 10.812 -22.018) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 10.086 -23.018) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 8.910 -23.45) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 7.577 -23.45) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 6.243 -23.45) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 4.910 -23.45) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 3.734 -23.018) (size 1.000 1.000) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ACS770LCB-050B-PFF-T.stp
    (at (xyz -0.12834645631745 0.27874015447662 -0.4763779677744))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
