(module ADAFRUIT_2478 (layer F.Cu) (tedit 64E380B7)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -28.040725 -27.550455 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ADAFRUIT_2478 (at -23.060105 27.382885 0) (layer F.Fab))
  (pad S1 thru_hole circle (at -28.575 -23.749) (size 3.556 3.556) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole circle (at -28.575 23.749) (size 3.556 3.556) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S3 thru_hole circle (at 28.575 -23.749) (size 3.556 3.556) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S4 thru_hole circle (at 28.575 23.749) (size 3.556 3.556) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -24.13 -24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 -24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -3.81 -24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -6.35 -24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -8.89 -24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -11.43 -24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -13.97 -24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -16.51 -24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -19.05 -24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -21.59 -24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 1.27 -24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 3.81 -24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 6.35 -24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 8.89 -24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 11.43 -24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 13.97 -24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 16.51 -24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 19.05 -24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 21.59 -24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 24.13 -24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at -24.13 24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at -21.59 24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at -19.05 24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at -16.51 24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at -13.97 24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at -11.43 24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at -8.89 24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at -6.35 24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at -3.81 24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at -1.27 24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 1.27 24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 3.81 24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 6.35 24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 8.89 24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 11.43 24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 13.97 24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 16.51 24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 19.05 24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at 21.59 24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at 24.13 24.13) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user "GND" (at -23.5173 -26.6196) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "GND" (at -23.5119 30.6155) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "GND" (at -23.5418 -26.6473) (layer F.Fab))
  (fp_text user "GND" (at -23.5339 30.6441) (layer F.Fab))
)