(module easyeda2kicad:LFCSP-8_L3.0-W3.0-P0.50-BL-EP-2 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.45) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LFCSP-8_L3.0-W3.0-P0.50-BL-EP-2 (at 0 5.45) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 9 smd rect (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.44 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at -0.75 -1.45 180.00) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at -0.25 -1.45 180.00) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 0.25 -1.45 180.00) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 0.75 -1.45 180.00) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 0.75 1.45 180.00) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 0.25 1.45 180.00) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -0.25 1.45 180.00) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd oval (at -0.75 1.45 180.00) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ADM7155ACPZ-01-R7/ADM7155ACPZ-01-R7.3dshapes/LFCSP-8_L3.0-W3.0-P0.50-BL-EP-2.wrl"
		(offset (xyz -0.000 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)