(module easyeda2kicad:SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.15) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BL (at 0 5.15) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.95 1.15 0.00) (size 0.49 1.16) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 1.15 0.00) (size 0.49 1.16) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.95 1.15 0.00) (size 0.49 1.16) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.95 -1.15 0.00) (size 0.49 1.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -0.95 -1.15 0.00) (size 0.49 1.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ADP3309ARTZ-3.6-R7/ADP3309ARTZ-3.6-R7.3dshapes/SOT-23-5_L2.9-W1.6-H1.1-LS2.8-P0.95.wrl"
		(offset (xyz -5.410 1.470 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)