(module easyeda2kicad:SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BL-1 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BL-1 (at 0 5.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 -1.00 -90.00) (size 1.25 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.95 1.00 -90.00) (size 1.25 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -0.95 1.00 -90.00) (size 1.25 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ADR5044BRTZ-REEL7/ADR5044BRTZ-REEL7.3dshapes/SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)