(module "ADS1115IRUGR" (layer F.Cu)
  (descr "ADS1115IRUGR-4")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 0.163) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0.163) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ADS1115IRUGR" (at 0.000 0.163) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.750 0.638 0) (size 0.300 0.575) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.250 0.638 0) (size 0.250 0.575) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.250 0.638 0) (size 0.250 0.575) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.750 0.638 0) (size 0.300 0.575) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.860 -0 90) (size 0.350 0.630) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.750 -0.638 0) (size 0.300 0.575) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.250 -0.638 0) (size 0.250 0.575) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.250 -0.638 0) (size 0.250 0.575) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -0.750 -0.638 0) (size 0.300 0.575) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -0.860 -0 90) (size 0.350 0.630) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ADS1115IRUGR.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
