(module easyeda2kicad:SOIC-16_L10.3-W7.5-P1.27-LS10.3-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.75) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOIC-16_L10.3-W7.5-P1.27-LS10.3-BL (at 0 8.75) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at -4.45 4.75 0.00) (size 0.57 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -3.18 4.75 0.00) (size 0.57 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at -1.91 4.75 0.00) (size 0.57 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at -0.63 4.75 0.00) (size 0.57 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 0.63 4.75 0.00) (size 0.57 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 1.90 4.75 0.00) (size 0.57 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at 3.17 4.75 0.00) (size 0.57 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at 4.44 4.75 0.00) (size 0.57 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd oval (at -4.45 -4.75 0.00) (size 0.57 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd oval (at -3.18 -4.75 0.00) (size 0.57 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd oval (at -1.91 -4.75 0.00) (size 0.57 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd oval (at -0.63 -4.75 0.00) (size 0.57 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd oval (at 0.63 -4.75 0.00) (size 0.57 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd oval (at 1.90 -4.75 0.00) (size 0.57 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd oval (at 3.17 -4.75 0.00) (size 0.57 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd oval (at 4.44 -4.75 0.00) (size 0.57 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ADUM4223CRWZ-RL/ADUM4223CRWZ-RL.3dshapes/SOIC-16_L10.3-W7.5-H2.7-LS10.3-P1.27.wrl"
		(offset (xyz -12.070 0.110 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)