(module easyeda2kicad:RELAY-TH_ADW1212HLW (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.75) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_ADW1212HLW (at 0 7.75) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 5 thru_hole circle (at 7.00 -3.75 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 3 thru_hole circle (at 10.50 3.75 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 6 thru_hole circle (at -10.50 -3.75 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 7 thru_hole circle (at -10.50 -0.00 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 1 thru_hole circle (at -10.50 3.75 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ADW1212HLW/ADW1212HLW.3dshapes/RELAY-TH_ADW1212HLW.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.040 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)