(module easyeda2kicad:LFCSP-16_L4.0-W4.0-P0.65-TL-EP2.4 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LFCSP-16_L4.0-W4.0-P0.65-TL-EP2.4 (at 0 6.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 17 smd rect (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.40 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd oval (at 2.00 -0.98 0.00) (size 1.00 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd oval (at 2.00 -0.32 0.00) (size 1.00 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd oval (at 2.00 0.33 0.00) (size 1.00 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd oval (at 2.00 0.98 0.00) (size 1.00 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at -2.00 0.98 0.00) (size 1.00 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at -2.00 0.33 0.00) (size 1.00 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -2.00 -0.32 0.00) (size 1.00 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd oval (at -2.00 -0.98 0.00) (size 1.00 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at 0.98 2.00 0.00) (size 0.35 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at 0.32 2.00 0.00) (size 0.35 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at -0.33 2.00 0.00) (size 0.35 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at -0.98 2.00 0.00) (size 0.35 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd oval (at 0.98 -2.00 0.00) (size 0.35 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd oval (at 0.32 -2.00 0.00) (size 0.35 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd oval (at -0.33 -2.00 0.00) (size 0.35 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd oval (at -0.98 -2.00 0.00) (size 0.35 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ADXL335BCPZ-RL/ADXL335BCPZ-RL.3dshapes/LFCSP-16_L4.0-W4.0-P0.65-TL-EP2.4.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)