(module "ADXL335BCPZ" (layer F.Cu)
  (descr "ADXL335BCPZ-5")
  (tags "Accelerometer")
  (attr smd)
  (fp_text reference AC** (at 0.000 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ADXL335BCPZ" (at 0.000 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.750 -0.975 90) (size 0.350 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.750 -0.325 90) (size 0.350 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.750 0.325 90) (size 0.350 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.750 0.975 90) (size 0.350 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.975 1.75 0) (size 0.350 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.325 1.75 0) (size 0.350 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.325 1.75 0) (size 0.350 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.975 1.75 0) (size 0.350 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.750 0.975 90) (size 0.350 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.750 0.325 90) (size 0.350 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.750 -0.325 90) (size 0.350 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.750 -0.975 90) (size 0.350 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0.975 -1.75 0) (size 0.350 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0.325 -1.75 0) (size 0.350 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -0.325 -1.75 0) (size 0.350 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -0.975 -1.75 0) (size 0.350 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 0.000 -0 0) (size 1.950 1.950) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ADXL335BCPZ.stp
    (at (xyz 0 0 0.030708660290936))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
