(module easyeda2kicad:LGA-14_L5.0-W3.0-P0.80-BL-1 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.22) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LGA-14_L5.0-W3.0-P0.80-BL-1 (at 0 5.22) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 14 smd rect (at -2.23 0.00 0.00) (size 1.30 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -2.00 -1.22 0.00) (size 0.55 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -1.20 -1.22 0.00) (size 0.55 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -0.40 -1.22 0.00) (size 0.55 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 0.40 -1.22 0.00) (size 0.55 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 1.20 -1.22 0.00) (size 0.55 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 2.00 -1.22 0.00) (size 0.55 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 2.23 0.00 0.00) (size 1.30 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 2.00 1.22 0.00) (size 0.55 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.20 1.22 0.00) (size 0.55 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.40 1.22 0.00) (size 0.55 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.40 1.22 0.00) (size 0.55 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -1.20 1.22 0.00) (size 0.55 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -2.00 1.22 0.00) (size 0.55 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ADXL345BCCZ-RL/ADXL345BCCZ-RL.3dshapes/LGA-14_L5.0-W3.0-P0.80-BL-1.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)