(module easyeda2kicad:LGA-14_L5.0-W3.0-P0.80-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.3) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LGA-14_L5.0-W3.0-P0.80-TL (at 0 6.3) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at -1.41 -2.00 -90.00) (size 0.45 1.77) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -1.41 -1.20 -90.00) (size 0.45 1.77) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at -1.41 -0.40 -90.00) (size 0.45 1.77) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at -1.41 0.40 -90.00) (size 0.45 1.77) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at -1.41 1.20 -90.00) (size 0.45 1.77) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at -1.41 2.00 -90.00) (size 0.45 1.77) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 0.00 2.30 -90.00) (size 1.55 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at 1.41 2.00 -90.00) (size 0.45 1.77) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd oval (at 1.41 1.20 -90.00) (size 0.45 1.77) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd oval (at 1.41 0.40 -90.00) (size 0.45 1.77) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd oval (at 1.41 -0.40 -90.00) (size 0.45 1.77) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd oval (at 1.41 -1.20 -90.00) (size 0.45 1.77) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd oval (at 1.41 -2.00 -90.00) (size 0.45 1.77) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at 0.00 -2.30 -90.00) (size 1.55 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ADXL345TCCZ-EP/ADXL345TCCZ-EP.3dshapes/LGA-14_L3.0-W5.0-H1.0-P0.80.wrl"
		(offset (xyz -0.020 0.120 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)