(module "AFBRS50MV85G" (layer F.Cu)
  (descr "AFBR-S50MV85G-1")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 3.865 -2.545) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 3.865 -2.545) (layer F.Fab))
  (fp_text value "AFBRS50MV85G" (at 3.865 -2.545) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.100 1.100) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.270 -0) (size 1.100 1.100) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.100 1.100) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.810 -0) (size 1.100 1.100) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 6.350 -0) (size 1.100 1.100) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 7.620 -0) (size 1.100 1.100) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.620 -5.08) (size 1.100 1.100) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 6.350 -5.08) (size 1.100 1.100) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 3.810 -5.08) (size 1.100 1.100) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 2.540 -5.08) (size 1.100 1.100) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 1.270 -5.08) (size 1.100 1.100) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0.000 -5.08) (size 1.100 1.100) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0.000 -3.81) (size 1.100 1.100) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 0.000 -2.54) (size 1.100 1.100) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 0.000 -1.27) (size 1.100 1.100) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (model AFBR-S50MV85G.stp
    (at (xyz 0.15236220021886 0.099999998498151 0.018503936960941))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -180))
  )
)
